长春光华学院

学生公寓寝室门采购与安装项目招标公告

学校为进一步改善公寓住宿条件，计划对北区学生公寓C、D栋、南区学生公寓2栋寝室门进行更换，现对该项目进行公开招标，请符合条件的公司前来参与投标。

**一、项目概况：**

1.项目名称：长春光华学院学生公寓寝室门采购与安装；

2.项目地点：长春光华学院北区学生公寓C、D栋、南区学生公寓2栋；

3.项目基本情况：对原寝室门进行拆除，新装寝室门；

4.项目工期：新门制作、安装工期30天，新门安装完工日期不能超过2021年1月30日。

**二、项目具体要求：**

1.防盗门材质、工艺要求:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 结构名称 | 要求 | 备注 |
| 1 | 门扇 | 内外板厚度≧0.8mm | 含漆面、游标卡尺测量 |
| 2 | 门框 | 厚度≧1.5mm | 含漆面、游标卡尺测量 |
| 3 | 门折页  | 加强型 | 180度开启、3个、明折页 |
| 4 | 门框下框 | 厚度≧1.0mm |  不锈铁材质 |
| 5 | 门扇厚度 | 70mm | 梯形结合边 |
| 6 | 门扇内衬  |  | 蜂窝纸+泡沫胶膨胀填充 |
| 7 | 防盗门颜色、花型 |  | 乳白色、6方格花型 |
| 8 | 锁芯  | 纯铜、平板钥匙孔 |  不得使用十字钥匙 |
| 9 | 锁板 | 锁舌长度≧16mm |  |
| 10 | 钥匙 | 5把 |  全部为正常使用钥匙 |
| 11 | 门把手 | 单开门锁、加厚型 | 式样简约、耐用 |
| 12 | 门扇喷号 | 金色、三位数字 | 字高8cm、宽度4cm |
| 13 | 门扇开启方向 | 按原门开启方向 |  |

2.更换寝室门数量:

共579樘,其中北区学生公寓C栋(2-7层)204樘、D栋(2-7层)164樘、南区学生公寓2栋(1-6层)211樘。

1. 规格﹑质量及技术要求及其它说明:

 3.1.防盗门的生产制作、检验、运输和包装均应符合《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007)；

3.2.因为本项目为改造工程，防盗门实际准确尺寸以投(中)标单位现场测量尺寸为准；

3.3.招标人有对工程材料、产品规格、颜色和招标数量进行调整的权利；

3.4.防盗门必须为有工商营业执照的正规厂家出品，均须提供地方主管部门合格的检测报告及产品合格证；

3.5.取消内部反锁及猫眼，门扇最大开启角度必须达到180度，采用外平开，开向方向按原门，居墙洞口外平齐安装；

3.6.固定门框采用14\*150毫米不锈钢膨胀螺栓，防盗门安装不应破坏原有结构构件，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接；若在实际安装过程中造成对墙体的破坏，必须补强修复；

3.7.防盗门安装后，门框与墙之间必须用发泡胶满填。门框应与门洞贴合密切，门开启方便，关闭严密牢固，无自开自关现象；

3.8.报价包含运输、新门安装、清扫出门；

3.9.保质期一年，期内免维修维护费。

**三、资质要求：投标人应同时满足下述条件：**

1.投标人具有独立法人资格和企业法人营业执照；具有独立参与投标和独立订立合同的能力；

2.投标人具有本项目产品的生产、销售与售后服务能力，且有履行合同所必须的设备和专业技术能力；产品符合国家规定的技术标准、环保标准和安全标准。

3.投标人必须是产品的原生产商或授权代理商，在长春必须有固定的售后服务机构与服务电话。

4.投标人近二年有同类项目的供货业绩，且有业绩证明和施工合同，无违法犯罪等不良记录。

5.自愿遵守本招标文件的要求。